**ООО НИИ «Градостроительства и кадастра Республики Дагестан»**

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН**

**муниципального образования**

**«Сельсовет Хуринский»**

**Лакского района Республики Дагестан**



Том I

**Положение о территориальном планировании**

2023 г

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Состав проекта** | | | | | | |
|  | **Наименование** | | **Масштаб** | **Гриф** | **Марка** |
|  | |  |  | **чертежа** |
| **Утверждаемая часть** | | | | | |
| **Том 1** | Положение о территориальном планировании | | | | |
|  | Текстовые материалы | | | | |
| **Том 2** | Графические материалы утверждаемой части | | | | |
|  | 1 | Карта границ населенных пунктов, входящих в | 1:10000 | несекретно | 1 |
|  | состав поселения |  |  |  |
|  | 2 | Карта функциональных зон поселения | 1:10000 | несекретно | 2 |
|  | **Приложение к генеральному плану** | | | | |
|  | Сведения о границах населенных пунктов, | |  |  |  |
| входящих в состав поселения, которые содержат | |
| графическое описание местоположения границ | |
| населенных пунктов, перечень координат | |
| характерных точек границ в системе координат, | |
| используемой для ведения Единого | |
| государственного реестра надвижимости | |
|  | **Материалы по обоснованию генерального плана** | | | | |
| **Том 3** | Материалы по обоснованию генерального плана | | | | |
|  | Текстовые материалы | | | | |
| **Том 4** | 1 | Карта местоположения существующих и  строящихся объектов федерального,  регионального и местного значения поселения | 1:10000 | несекретно | 3 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 2 | Карта зон с особыми условиями использования  территории и особых экономических зон | 1:10000 | несекретно | 4 |
|  | 1:10000 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 3 | Карта территорий, подверженных риску  возникновения чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера | 1:10000 | несекретно | 5 |
|  | 1:10000 |  |  |
|  | 4 | Карты комплексной оценки территории | 1:10000 | несекретно | 6 |
|  |  |  |  |
|  | 5 | Карта границ лесничеств и природно- рекреационного комплекса | 1:10000 | несекретно | 7 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 6 | Карта инженерной инфраструктуры в области газоснабжения и электроснабжения | 1:10000 | несекретно | 8 |

генеральный план сельского поселения

«Сельсовет ХУРИНСКИЙ»

ЛАКского района РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

положение о территориальном планировании

ТОМ I

|  |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор | Мирзебутаев А. Ш. |
|  |  |
|  |  |

г. Махачкала 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

[1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 6](#_Toc146821429)

[2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 9](#_Toc146821430)

[2.1 Cведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения в области здравоохранения. 9](#_Toc146821431)

[2.2 Cведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта. 11](#_Toc146821432)

[2.3 Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов местного значения, необходимых для реализации полномочия: «Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам» 12](#_Toc146821433)

[2.4 Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов местного, необходимых для осуществления полномочия «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации» 13](#_Toc146821434)

[2.5 Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов местного значения в области инженерного обеспечения (электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения) и инженерной защиты территории от опасных природных процессов, орошения сельскохозяйственных земель для реализации иных полномочий 15](#_Toc146821435)

[3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ\* 20](#_Toc146821436)

[4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ\*\* 20](#_Toc146821437)

[4.1 Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения на территории сельского поселения «сельсовет Хуринский» Лакского района Республики Дагестан, необходимость размещения которых выявлена в ходе выполнения комплексного анализа территории и выявления перспектив развития поселения 20](#_Toc146821438)

[**4.2. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов газоснабжения** 22](#_Toc146821439)

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Генеральный Проект Муниципального образования «Сельсовет Хуринский» подготовлен на всю территорию сельсовета.

Генеральный план поселения подготовлен в границах территории муниципального образования «Сельсовет Хуринский» Лакского района Республики Дагестан, установленных в соответствии с Законом Республики Дагестан от 12.03.2012 №13 «Об утверждении границ муниципальных образований Республики Дагестан и о внесении изменений в Закон Республики Дагестан «О статусе и границах муниципальных образований Республики Дагестан».

Генеральный план сельского поселения «Сельсовет Хуринский» Лакского района Республики Дагестан осуществлен ООО НИИ «Градостроительства и кадастра Республики Дагестан» в соответствии с муниципальным контрактом, заключенным с Заказчиком, которым выступает Администрация МО СП «Сельсовет Хуринский» Лакского района Республики Дагестан.

Генеральный план является муниципальным правовым актом органа местного самоуправления муниципального образования, устанавливающим цели и задачи территориального планирования развития муниципального образования, содержит мероприятия по территориальному планированию, обеспечивающие достижение поставленных целей и задач. Генеральный план является основополагающим документом для разработки документации по планировке территории.

Генеральный план муниципального образования «Сельсовет Хуринский» в утверждаемой части предусматривает:

- границы населенных пунктов, отделяющие земли населенных пунктов от земель иных категорий:

1. «село Хури»;

2. «село Хурукра»;

3. «село Кукни»;

4. «село Хуты»;

- описание и отображение функциональных зон путем использования актуального в настоящее время ортофотоплана, материалов цифровой базы данных спутниковых изображений, а также векторных материалов кадастрового деления;

- перечень планируемых к размещению объектов местного значения, необходимых для реализации полномочий предусмотренных в статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Генеральный план муниципального образования «Сельсовет Хуринский», согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации, является документом территориального планирования муниципального образования и направлен на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития территорий, (т.е. безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Республики Дагестан, муниципального образования «Сельсовет Хуринский».

При подготовке генерального плана муниципального образования «Сельсовет Хуринский» учтена ранее подготовленная на относительной территории поселения градостроительная документация, а также положения Республиканских программ, проектов, стратегий, концепций, реализуемых в Республике Дагестан в период подготовки генерального плана.

В генеральном плане муниципального образования «Сельсовет Хуринский» учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Проектные решения генерального плана муниципального образования «Сельсовет Хуринский» учитываются при разработке Правил землепользования и застройки муниципального образования и являются основанием для:

1) подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования;

2) принятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

3) создания объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения на основании документации по планировке территории (ч.1 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ).

В соответствии с ч. 5 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ реализация генерального плана муниципального образования «Сельсовет Хуринский» осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией поселения и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации поселения, или в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

# ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

**В соответствии со статьей 13.1 закона Республики Дагестан от 05.05.2006 № 26 «О градостроительной деятельности в Республике Дагестан» положение о территориальном планировании в составе генерального плана поселения с численностью населения менее 1000 человек вместо сведений о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, об их основных характеристиках, местоположении должно содержать сведения о потребности в указанных объектах местного значения без указания их основных характеристик и местоположения.**

## 2.1 Cведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения в области здравоохранения.

| №  п/п | № на карте планируемого размещения объектов | Код  объекта | Наименования планируемых для размещения объектов | Местоположение  ОКТМО | Наименование функциональной зоны | Основные характеристики | Назначение | Статус объекта | Планируемый срок ввода в  эксплуатацию | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.1.1 | 2.1 | 602010406 | Строительство Фельдшерско-акушерский пункт  (Планируемый) | МО «Сельсовет Хуринский» с. Хури (точное местоположение определяется номером на карте)  82632464 | Зона специализированной общественной застройки | - | Оказание первичной медико-санитарной помощи | Планируемый к размещению | - | Не устанавливаются |
| 2.1.2 | 2.2 | 602010406 | Строительство Фельдшерско-акушерский пункт (Планируемый) | МО «Сельсовет Хуринский» с. Хути (точное местоположение определяется номером на карте)  82632464 | Зона специализированной общественной застройки | - | Оказание первичной медико-санитарной помощи | Планируемый к размещению | - | Не устанавливаются |

## 2.2 Cведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта.

| №  п/п | № на карте планируемого размещения объектов | Код  объекта | Наименования планируемых для размещения объектов | Местоположение  ОКТМО | Наименование функциональной зоны | Основные характеристики | Назначение | Статус объекта | Планируемый срок ввода в  эксплуатацию | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.2.1 | 3.1 | 602010302 | Строительство стадиона | МО «Сельсовет Хуринский» с. Хури (точное местоположение определяется номером на карте)  82632464 | Зона специализированной общественной застройки | - | Создание условий для занятия спортом жителей | Планируемый к размещению | - | Не устанавливаются |
| 2.2.2 | 3.2 | 602010302 | Строительство детской площадки | МО «Сельсовет Хуринский» с. Хурукра (точное местоположение определяется номером на карте)  82632464 | Зона специализированной общественной застройки | - | Создание условий для занятия спортом жителей | Планируемый к размещению | - | Не устанавливаются |

## 2.3 Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов местного значения, необходимых для реализации полномочия: «Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам»

| №  п/п | № на карте планируемого размещения объектов | Код  объекта | Наименования планируемых для размещения объектов | Местоположение  ОКТМО | Наименование функциональной зоны | Основные характеристики | Назначение | Статус объекта | Планируемый срок ввода в  эксплуатацию | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.3.1 | 4.1 | 602010902 | Парк культуры и отдыха | МО «Сельсовет Хуринский» с. Хури (точное местоположение определяется номером на карте)  82632464 | Зона отдыха | - | Осуществление отдыха жителей | Планируемый к размещению | - | Не устанавливаются |
| 2.3.2 | 4.2 | 602010902 | Парк культуры и отдыха | МО «Сельсовет Хуринский» с. Хурукра (точное местоположение определяется номером на карте)  82632464 | Зона отдыха | - | Осуществление отдыха жителей | Планируемый к размещению | - | Не устанавливаются |
| 2.3.3 | 4.3 | 602010902 | Парк культуры и отдыха | МО «Сельсовет Хуринский» с. Кукни (точное местоположение определяется номером на карте)  82632464 | Зона отдыха | - | Осуществление отдыха жителей | Планируемый к размещению | - | Не устанавливаются |
| 2.3.4 | 4.3 | 602010902 | Парк культуры и отдыха | МО «Сельсовет Хуринский» с. Хуты (точное местоположение определяется номером на карте)  82632464 | Зона отдыха | - | Осуществление отдыха жителей | Планируемый к размещению | - | Не устанавливаются |

## 2.4 Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов местного, необходимых для осуществления полномочия «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации»

| №  п/п | № на карте планируемого размещения объекта | Код  объекта | Наименования планируемых для размещения объектов | Местоположение  ОКТМО | Наименование функциональной зоны | Основные характеристики | Назначение | Статус объекта | Планируемый срок ввода в эксплуатацию | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Автомобильные дороги | | | | | | | | | | |
| Автомобильные дороги муниципального образования | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | - | 602030303 | Автомобильные дороги местного значения | МО «Сельсовет Хуринский» с. Хури (точное местоположение определяется номером на карте)  82632464 | Зона транспортной инфраструктуры | Протяженность 0,709 км | Автомобильное сообщение населенных пунктов | Планируемый к реконструкции | - | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |

## 2.5 Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов местного значения в области инженерного обеспечения (электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения) и инженерной защиты территории от опасных природных процессов, орошения сельскохозяйственных земель для реализации иных полномочий

| №  п/п | № на карте планируемого размещения объектов | Код  объекта | Наименования планируемых для размещения объектов | Местоположение  ОКТМО | Наименование функциональной зоны | Основные характеристики | Назначение | Статус объекта | Планируемый срок ввода в  эксплуатацию | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| В области водоснабжения | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | 5.4  5.5  5.7  5.9 | 602041202  602041105  602041103 | Строительство сетей водоснабжения в МО «Хуринский» с. Хури | МО «Сельсовет Хуринский» с. Хури (точное местоположение определяется номером на карте)  82632464 | - | 1. Сети водоснабжения  2. Резервуар (накопитель) - 1 ед.  (уточняется заданием на проектирование)  3. Насосная станция | Объект в области инженерной инфраструктуры | Планируемый к размещению | - | Зона санитарной охраны (по проекту в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02) |
| 2.5.2 | 5.5  5.6  5.8  5.10 | 602041202  602041105  602041103 | Строительство сетей водоснабжения в МО «Хуринский» с. Хурукра | МО «Сельсовет Хуринский» с. Хурукра (точное местоположение определяется номером на карте)  82632464 | - | 1. Сети водоснабжения  2. Резервуар (накопитель) - 2 ед.  (уточняется заданием на проектирование  3. Насосная станция | Объект в области инженерной инфраструктуры | Планируемый к размещению | - | Зона санитарной охраны (по проекту в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02) |
| 2.5.3 | 5.12  5.13  5.11 | 602041202  602041101 | Строительство сетей водоснабжения в МО «Хуринский» с. Кукни | МО «Сельсовет Хуринский»  (вне сельского поселения) точное местоположение определяется номером на карте)  82632464 | - | 1. Сети водоснабжения  2. Водозабор – 1 ед. | Объект в области инженерной инфраструктуры | Планируемый к размещению | - | Зона санитарной охраны (по проекту в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02) |
| В области водоотведения | | | | | | | | | | | |
| 2.5.4. | 6.1  6.3 | 602041401  602041301 | Строительство сетей водоотведения в МО «Хуринский» с. Хури | МО «Сельсовет Хуринский» с. Хури (точное местоположение определяется номером на карте)  82632464 | - | 1.Сети водоотведения (самотечные)  2.Очистные сооружения (КОС)- 2-ед. | Объект в области инженерной инфраструктуры | Планируемый к размещению | - | Санитарно-защитная зона КОС (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.7.1.13) |
| 2.5.5 | 6.2  6.4 | 602041401  602041301 | Строительство сетей водоотведения в МО «Хуринский» с. Кукни | МО «Сельсовет Хуринский» с. Кукни (точное местоположение определяется номером на карте)  82632464 | - | 1.Сети водоотведения (самотечные)  2.Очистные сооружения (КОС)- 1-ед. | Объект в области инженерной инфраструктуры | Планируемый к размещению | - | Санитарно-защитная зона КОС (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.7.1.13) |
| В области электроснабжения | | | | | | | | | | | |
| 2.5.6 | 7.3 | 602040217 | Строительство трансформаторной подстанции (ТП) | МО «Сельсовет Хуринский» с. Хури (точное местоположение определяется номером на карте)  82632464 | - | Трансформаторная подстанция (ТП) 1 – ед.  (уточняется заданием на проектирование ) | Объект в области инженерной инфраструктуры | Планируемые к размещению | - | Охранная зона инженерных сетей – 10 м  (Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160) |
| 2.5.7 | 7.6 | 602040315 | Линии электропередач 10 кВ | МО «Сельсовет Хуринский» с. Хури (точное местоположение определяется номером на карте)  82632464 |  | Линии электропередач 10 кВ (0,322 км) | Объект в области инженерной инфраструктуры | Планируемые к размещению |  | Охранная зона инженерных сетей – 10 м  (Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160) |
| 2.5.8 | 7.4 | 602040217 | Строительство трансформаторной подстанции (ТП) | МО «Сельсовет Хуринский» с. Хурукра (точное местоположение определяется номером на карте)  82632464 | - | Трансформаторная подстанция (ТП) 1 – ед.  (уточняется заданием на проектирование ) | Объект в области инженерной инфраструктуры | Планируемые к размещению | - | Охранная зона инженерных сетей – 10 м  (Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160) |
| 2.5.9 | 7.5 | 602040217 | Строительство трансформаторной подстанции (ТП) | МО «Сельсовет Хуринский» с. Кукни (точное местоположение определяется номером на карте)  82632464 | - | Трансформаторная подстанция (ТП) 1 – ед.  (уточняется заданием на проектирование ) | Объект в области инженерной инфраструктуры | Планируемые к размещению | - | Охранная зона инженерных сетей – 10 м  (Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160) |
| В области газоснабжения | | | | | | | | | | |
| 2.5.10 | 8.1 | 602040603 | Газопровод распределительный низкого давления | МО «Сельсовет Хуринский» с. Хури (точное местоположение определяется номером на карте)  82632464 | - | Сети газоснабжения низкого давления  (уточняется заданием на проектирование ) | Объект в области инженерной инфраструктуры | Планируемый к размещению | - | См. раздел 4.2 |
| 2.5.11 | 8.2 | 602040603 | Газопровод распределительный низкого давления | МО «Сельсовет Хуринский» с. Хурукра (точное местоположение определяется номером на карте)  82632464 | - | Сети газоснабжения низкого давления  (уточняется заданием на проектирование ) | Объект в области инженерной инфраструктуры | Планируемый к размещению | - | См. раздел 4.2 |
| 2.5.12 | 8.3 | 602040603 | Газопровод распределительный низкого давления | МО «Сельсовет Хуринский» с. Кукни (точное местоположение определяется номером на карте)  82632464 | - | Сети газоснабжения низкого давления  (уточняется заданием на проектирование ) | Объект в области инженерной инфраструктуры | Планируемый к размещению | - | См. раздел 4.2 |

# ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ\*

Планируемые объекты федерального значения не предусмотрены

\*Планируемые объекты федерального значения отображаются в информационных целях и не являются утверждаемыми.

# ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ\*\*

## 4.1 Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения на территории сельского поселения «сельсовет Хуринский» Лакского района Республики Дагестан, необходимость размещения которых выявлена в ходе выполнения комплексного анализа территории и выявления перспектив развития поселения

| №  п/п | № на карте планируемого размещения объектов | Код  объекта | Наименования планируемых для размещения объектов | Местоположение  ОКТМО | Наименование функциональной зоны | Основные характеристики | Назначение | Статус объекта | Планируемый срок ввода в  эксплуатацию | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| В области водоснабжения | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | 8.6- | 602040514 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | МО «Сельсовет Хуринский» с. Хури (точное местоположение определяется номером на карте)  82632464 | Зона инженерной инфраструктуры | По заданию на проектирование | Объект в области инженерной инфраструктуры | 2023-2042 | См. раздел 4.2 | По заданию на проектирование |
| 4.1.2 | 8.7 | 602040514 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | МО «Сельсовет Хуринский» с. Хурукра (точное местоположение определяется номером на карте)  82632464 | Зона инженерной инфраструктуры | По заданию на проектирование | Объект в области инженерной инфраструктуры | 2023-2042 | См. раздел 4.2 | По заданию на проектирование |
| 4.1.3 | 8.8 | 602040514 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | МО «Сельсовет Хуринский» с. Кукни (точное местоположение определяется номером на карте)  82632464 | Зона инженерной инфраструктуры | По заданию на проектирование | Объект в области инженерной инфраструктуры | 2022-2042 | См. раздел 4.2 | По заданию на проектирование |

**4.2. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов газоснабжения**

В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей", для указанных сетей газораспределения устанавливаются следующие охранные зоны:

вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 метров с каждой стороны газопровода;

вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

В соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов предусматривается установление санитарных разрывов (санитарных полос отчуждения) для магистральных трубопроводов, которые определяются минимальными расстояниями от магистральных трубопроводов до смежных зданий, строений и сооружений:

от наземных магистральных газопроводов, не содержащих сероводород, до городов и других населенных пунктов, коллективных садов и дачных поселков, тепличных комбинатов, отдельных общественных зданий с массовым скоплением людей, отдельных малоэтажных зданий, сельскохозяйственных полей и пастбищ, а также полевых станов:

для трубопроводов 1класса:

при диаметре до 300 мм - от 75 до 100 метров;

при диаметре 300 мм – 600 мм - от 125 до 150 метров;

при диаметре 600 мм – 800 мм - от 150 до 200 метров;

при диаметре 800 мм – 1000 мм - от 200 до 250 метров;

при диаметре 1000 мм – 1200 мм - от 250 до 300 метров;

при диаметре более 1200 мм - от 300 до 350 метров;

для трубопроводов 2 класса:

при диаметре до 300 мм – 75 метров;

при диаметре свыше 300 мм - от 100 до 125 метров;

от наземных магистральных газопроводов, не содержащих сероводород, до магистральных оросительных каналов, рек, водоемов и водозаборных сооружений – 25 метров;

от магистральных трубопроводов, предназначенных для транспортировки сжиженных углеводородных газов, до городов, населенных пунктов, дачных поселков и сельскохозяйственных угодий (санитарные полосы отчуждения):

при диаметре до 150 мм - от 100 до 150 метров;

при диаметре 150 – 300 мм - от 175 до 250 метров;

при диаметре 300 – 500 мм - от 350 до 500 метров;

при диаметре 500 – 1000 мм - от 800 до 1000 метров.

Рекомендуемые минимальные расстояния при наземной прокладке магистральных трубопроводов, предназначенных для транспортировки сжиженных углеводородных газов, увеличиваются в 2 раза для I класса и в 1,5 раза для II класса.

Рекомендуемые минимальные расстояния магистральных газопроводов, транспортирующих природный газ с высокими коррозирующими свойствами, определяются на основе расчетов в каждом конкретном случае, а также по опыту эксплуатации, но не менее 2 километров.